<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">EXPORTS
  ; acr122.h
  acr122_connect
  acr122_disconnect
  acr122_transceive
  acr122_firmware
  acr122_led_red
  
  ; arygon.h
  arygon_connect
  arygon_disconnect
  arygon_transceive

  ; libnfc.h
  nfc_list_devices
  nfc_connect
  nfc_disconnect
  nfc_configure
  nfc_initiator_init
  nfc_initiator_transceive_bits
  nfc_initiator_transceive_bytes
  nfc_initiator_transceive_dep_bytes
  nfc_initiator_select_tag
  nfc_initiator_select_dep_target
  nfc_initiator_deselect_tag
  nfc_initiator_mifare_cmd
  nfc_target_init
  nfc_target_receive_bits
  nfc_target_receive_bytes
  nfc_target_receive_dep_bytes
  nfc_target_send_bits
  nfc_target_send_bytes
  nfc_target_send_dep_bytes
  nfc_version
  nfc_device_name
 
  ; bitutils.h
  oddparity
  oddparity_bytes
  mirror
  mirror32
  mirror64
  mirror_bytes
  swap_endian32
  swap_endian64
  append_iso14443a_crc
  print_hex
  print_hex_bits
  print_hex_par
  
  </pre></body></html>