(footprint "TMC2209_SILENTSTEPSTICK"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -5.075 -11.155 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e8ebbc4b-093a-4923-8233-3f904c032578")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "TMC2209_SILENTSTEPSTICK"
		(at 11.05 11.115 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "950fb2c3-9718-4d67-9c72-2d2cf9fd4588")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "16d65ef4-8809-4245-bc82-7841f4138f95")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "4b0d7fe4-d200-4e00-8e24-82071111a21c")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "3d659e79-7b55-48b3-8444-06e36d47a8bc")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -7.62 -10.16)
		(end 7.62 -10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8f904387-4881-4900-9cbd-f85a1aafbbe0")
	)
	(fp_line
		(start -7.62 10.16)
		(end -7.62 -10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c2eafb1d-0515-4224-b7e2-05865ef160e2")
	)
	(fp_line
		(start 7.62 -10.16)
		(end 7.62 10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0bd9cb4c-0ffc-49b5-a291-a226e52d5b95")
	)
	(fp_line
		(start 7.62 10.16)
		(end -7.62 10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "58c45c73-49ea-4dd4-8e09-a55a28fd568e")
	)
	(fp_circle
		(center -8.2 -8.89)
		(end -8.1 -8.89)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b888199f-a3f5-431e-9537-2aa0a871657c")
	)
	(fp_line
		(start -7.87 -10.41)
		(end 7.87 -10.41)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "4e144132-ffd0-45c2-8650-c88ff4b062ee")
	)
	(fp_line
		(start -7.87 10.41)
		(end -7.87 -10.41)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "5fd6f43a-6bca-4d47-8795-785e70831693")
	)
	(fp_line
		(start 7.87 -10.41)
		(end 7.87 10.41)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "63410052-485e-47f3-99e0-e4f81c1cc72d")
	)
	(fp_line
		(start 7.87 10.41)
		(end -7.87 10.41)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type solid)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ab28d386-1376-45cf-9fd5-6b89bb0fb51d")
	)
	(fp_line
		(start -7.62 -10.16)
		(end 7.62 -10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6eddf014-b6b4-4d93-99d1-eecb37938fe8")
	)
	(fp_line
		(start -7.62 10.16)
		(end -7.62 -10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "632da74a-a874-43a2-8c38-16da27c92320")
	)
	(fp_line
		(start 7.62 -10.16)
		(end 7.62 10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "be31cac1-8872-45fd-a6e7-7ddd60a771ea")
	)
	(fp_line
		(start 7.62 10.16)
		(end -7.62 10.16)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "6acc2c49-7a51-4a12-b2da-17ab027a51f8")
	)
	(fp_circle
		(center -8.2 -8.89)
		(end -8.1 -8.89)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "359bfb7f-1474-4981-a2b8-6a9e7f8ebc5d")
	)
	(pad "1" thru_hole rect
		(at -6.35 -8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "cd972ae3-c870-48d2-bb70-60ec2e01f0ed")
	)
	(pad "2" thru_hole circle
		(at -6.35 -6.35)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "fddaeb3a-596c-45f0-8a87-b0057ab10b78")
	)
	(pad "3" thru_hole circle
		(at -6.35 -3.81)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "38e21191-9368-4194-95ab-610db4c98912")
	)
	(pad "4" thru_hole circle
		(at -6.35 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "707edc72-96e4-4209-8644-b8f390ac0fe5")
	)
	(pad "5" thru_hole circle
		(at -6.35 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b9241e76-5c41-4b57-b880-9da421e496c7")
	)
	(pad "6" thru_hole circle
		(at -6.35 3.81)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "3793c14b-e9c4-4cb6-9628-9d07f60b3d93")
	)
	(pad "7" thru_hole circle
		(at -6.35 6.35)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7e0fd1e2-f85d-4255-9e1b-32adf1f25ef5")
	)
	(pad "8" thru_hole circle
		(at -6.35 8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "b42bef09-5629-46c5-aabd-6105e49349f9")
	)
	(pad "9" thru_hole circle
		(at 6.35 -8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "92520e20-bbd7-45ae-be4f-ca15597ec546")
	)
	(pad "10" thru_hole circle
		(at 6.35 -6.35)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "075e2667-5eaf-4586-b016-01cfa2fcd328")
	)
	(pad "11" thru_hole circle
		(at 6.35 -3.81)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "98ca85b6-8e81-482b-ba49-b952f605ea00")
	)
	(pad "12" thru_hole circle
		(at 6.35 -1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "5044cc93-decc-4e52-8459-22a3d20c1e4c")
	)
	(pad "13" thru_hole circle
		(at 6.35 1.27)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8c562152-3198-4858-bae5-c4efa8f39744")
	)
	(pad "14" thru_hole circle
		(at 6.35 3.81)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "8d1d44c0-9523-48c1-a728-0d08eb5c7479")
	)
	(pad "15" thru_hole circle
		(at 6.35 6.35)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "83501a67-4cd3-430d-a218-a9f3992207ec")
	)
	(pad "16" thru_hole circle
		(at 6.35 8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "7d257722-8820-47a4-b2f5-230f5c5f87af")
	)
	(pad "17" thru_hole circle
		(at 1.27 8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "628d2985-b3f9-4c41-a890-7b56f98b6ea0")
	)
	(pad "18" thru_hole circle
		(at 3.81 8.89)
		(size 1.508 1.508)
		(drill 1)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(solder_mask_margin 0.102)
		(uuid "d14a44e7-a7be-48ca-acc3-a23ac92268e0")
	)
)
