
(footprint MODULE_RASPBERRY_PI_ZERO_2_W (layer F.Cu) (tedit 678C20C7)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -29.569 -17.2162 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.00188976378 1.00188976378) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_RASPBERRY_PI_ZERO_2_W (at -14.96006 17.091045 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.00055905512 1.00055905512) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 -10.23) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 -12.77) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -29.0 11.5) (size 2.75 2.75) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -29.0 -11.5) (size 2.75 2.75) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 29.0 11.5) (size 2.75 2.75) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 29.0 -11.5) (size 2.75 2.75) (drill 2.75) (layers *.Cu *.Mask))
  (fp_arc (start -29.5 12.0) (end -29.5 15.0) (angle 90.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -29.5 15.0) (end 29.5 15.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.5 12.0) (end 32.5 12.0) (angle 90.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 32.5 12.0) (end 32.5 -12.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.5 -12.0) (end 29.5 -15.0) (angle 90.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 29.5 -15.0) (end -29.5 -15.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start -29.5 -12.0) (end -32.5 -12.0) (angle 90.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -32.5 -12.0) (end -32.5 12.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.4 15.0) (end 12.75 15.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 17.0 15.0) (end 25.35 15.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -32.75 -15.25) (end 33.75 -15.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 33.75 -15.25) (end 33.75 15.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 33.75 15.75) (end -32.75 15.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -32.75 15.75) (end -32.75 -15.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_arc (start -29.5 12.0) (end -29.5 15.0) (angle 90.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -29.5 15.0) (end 29.5 15.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.5 12.0) (end 32.5 12.0) (angle 90.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 32.5 12.0) (end 32.5 -12.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start 29.5 -12.0) (end 29.5 -15.0) (angle 90.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 29.5 -15.0) (end -29.5 -15.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_arc (start -29.5 -12.0) (end -32.5 -12.0) (angle 90.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -32.5 -12.0) (end -32.5 12.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 4.4 15.0) (end 12.75 15.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 17.0 15.0) (end 25.35 15.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_circle (center -34.29 -10.23) (end -34.19 -10.23) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -34.29 -10.23) (end -34.19 -10.23) (layer F.Fab) (width 0.2))
)