
(footprint MODULE_TMC2209_SILENTSTEPSTICK (layer F.Cu) (tedit 678D50BD)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.075 -11.155 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MODULE_TMC2209_SILENTSTEPSTICK (at 11.05 11.115 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at 6.35 -3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at 6.35 -1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 thru_hole circle (at 6.35 3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -6.35 -8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -6.35 -3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 -1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 1.27) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.35 3.81) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at -6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at -6.35 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 thru_hole circle (at 1.27 8.89) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -7.62 10.16) (end -7.62 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 -10.16) (end 7.62 -10.16) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 -10.16) (end 7.62 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 10.16) (end -7.62 10.16) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 10.16) (end -7.62 -10.16) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.62 -10.16) (end 7.62 -10.16) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 10.16) (end -7.62 10.16) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 7.62 -10.16) (end 7.62 10.16) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -7.87 10.41) (end -7.87 -10.41) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.87 -10.41) (end 7.87 -10.41) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.87 -10.41) (end 7.87 10.41) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.87 10.41) (end -7.87 10.41) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -8.2 -8.89) (end -8.1 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -8.2 -8.89) (end -8.1 -8.89) (layer F.Fab) (width 0.2))
)